# Załącznik nr 2

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I KALKULACJA CENOWA - ubrania i buty robocze oraz środki ochrony indywidualnej – 2020 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa i opis asortymentu** | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] |
| **1** | KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA- spełniająca normę PN-EN 471, z tkaniny poliestrowej, z przodu zapinana na rzepy, wykończona taśmą lamówką, 2 pasy taśmy odblaskowej umieszczone na obwodzie,- kolor żółty,- na plecach czarne logo (o wys. 6 cm). | 82 szt. |  |  |
| **2** | UBRANIE DRELICHOWE- model Brixton Spark- kolor zielony i niebieski, materiał: bawełna czesana 100 %, gram. 300 g/m2 ± 5 g/m2, - na całym obwodzie rękawów, nogawek oraz w pasie bluzy naszyta taśma odblaskowa, białe logo na karczku spodni (o wys. 3 cm) i na plecach bluzy (o wys. 6 cm),**Bluza** – zapinana na guziki, 2 kieszenie piersiowe z patką, rękawy długie, dół wykończony paskiem z dopasowującą gumą po bokach, **Spodnie** – typu ogrodniczki, z regulacją obwodu pasa, na karczku kieszeń, 2 kieszenie boczne, regulowane szelki, kieszeń na nakolanniki.**Uwaga!** Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia w podanej cenie zestawu: spodnie+spodnie | 37 kpl. |  |  |
| **3** | UBRANIE DROGOWIEC- model SARA drogowiec - kolor żółty, materiał: 60% bawełna + 40% poliester, gram. 250 g/m2 ± 5 g/m2, - olejoodporne- na całym obwodzie rękawów, nogawek oraz w pasie bluzy naszyta taśma odblaskowa, białe logo na karczku spodni (o wys. 3 cm) i na plecach bluzy (o wys. 6 cm),**Bluza** – 2 kieszenie piersiowe z patką, rękawy długie, 2 kieszenie boczne.**Spodnie** – typu ogrodniczki, dwie otwarte boczne kieszenie, kieszeń z tyłu spodni, kieszeń na nogawce, guma boku umożliwiająca dopasowanie spodni do sylwetki, zaszewki na kolanach. | 11 kpl. |  |  |
| **4** | **UBRANIE OCIEPLANE DROGOWIEC**- model Sara drogowiec- kolor żółty, materiał: materiał: 60% bawełna + 40% poliester, gram. 250 g/m2 ± 5 g/m2, - na całym obwodzie rękawów, nogawek oraz w pasie bluzy naszyta taśma odblaskowa, białe logo na karczku spodni (o wys. 3 cm) i na plecach bluzy (o wys. 6 cm),**Kurtka -** zapinana na zamek kryty plisą, odpinany ocieplony kaptur, 2 kieszenie górne zapinane na rzepy, dwie kieszenie boczne, rękawy zakończone ściągaczem z możliwością regulacji na rzepy, na dole kurtki guma ściągająca.**Spodnie** - typu ogrodniczki, z regulacją obwodu pasa, na karczku kieszeń, 2 kieszenie boczne, regulowane szelki. | 11 kpl. |  |  |
| **5** | **KOSZULKI**typu t-shirt, krótki rękaw, materiał bawełna 100 % o gram. min.180 g/m2,- kolor zielony, żółty i niebieski, białe logo z przodu po lewej stronie (o wys. 3 cm) | 149 szt. |  |  |
| **6** | **KOSZULA FLANELOWA**z kieszonką na piersi, mankiet zapinany na guzik, wyrób krajowy, tkanina YORK flanela (bawełna 100 % o gram. min. 170g/m2)- kolory: szachownica granatowo-czarna i zielono-czarna | 88 szt. |  |  |
| **7** | **PODKOSZULEK + KALESONY MĘSKIE**komplet termoaktywny MODAR, skład materiału: poliester 60 %, bawełna 35 %, spandex 5 % **Podkoszulek** –z długim rękawem zakończonym ściągaczem,**Kalesony** – nogawki ze ściągaczem, w pasie guma dopasowująca | 130 kpl. |  |  |
| **8** | **LEGGINSY DAMSKIE**z firmy Gatta, z mikrofibry długie, grubość 100 DEN | 20 szt. |  |  |
| **9** | **KURTKA ROBOCZA CIEPŁOCHRONNA**- model Brixton Snow- kolor zielony i niebieski, materiał: poliester 65 % i bawełna 35 %, gram. 290 g/m2 ± 5 g/m2- na całym obwodzie rękawów oraz w pasie naszyta taśma odblaskowa, białe logo na plecach kurtki (o wys. 6 cm),- ocieplona ociepliną z poliestru o gram. 200 g/m2**-** zapinana na zamek kryty plisą, odpinany ocieplony kaptur, 2 kieszenie górne zapinane na rzepy, dwie kieszenie boczne, rękawy zakończone ściągaczem z możliwością regulacji na rzepy, na dole kurtki guma ściągająca.- modele damskie i męskie,  | 28 szt. |  |  |
| **10** | **KURTKA PRZECIWDESZCZOWA Z PODPINKĄ**- kolor niebieski, materiał: wodoodporny, oddychający, tkanina bawełna 60 % + poliester 40 %, gram. 250 g/m2 ± 5 g/m2, na całym obwodzie rękawów, nogawek oraz na klatce piersiowej naszyta taśma odblaskowa, białe logo na karczku spodni (o wys. 3 cm) i na plecach kurtki (o wys. 6 cm), szwy ubrania szczelne, modele męskie;**Kurtka** – zapinana na zamek kryty plisą; ze stójką lub kołnierzem, z kapturem (może być chowany w kołnierzu), 2 kieszenie piersiowe z patką zapinane na napy lub rzepy; 2 kieszenie dolne naszywane; jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na rzep; rękawy ściągane gumą; na dole kurtki ściągacze z gumy, długość ¾ (do połowy ud – min. 80 cm), pod pachami wywietrzniki,**Podpinka** – odpinana, pikowana, z poliestru o gramaturze min. 220 g/m2, podszewka poliestrowa, | 2 szt. |  |  |
| **11** | **UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Z PODPINKĄ**- kolor zielony i niebieski, materiał: wodoodporny, oddychający, tkanina bawełna 60 % + poliester 40 %, gram. 250 g/m2 ± 5 g/m2, na całym obwodzie rękawów, nogawek oraz na klatce piersiowej naszyta taśma odblaskowa, białe logo na karczku spodni (o wys. 3 cm) i na plecach kurtki (o wys. 6 cm), szwy ubrania szczelne, modele męskie;**Kurtka** – zapinana na zamek kryty plisą; ze stójką lub kołnierzem, z kapturem (może być chowany w kołnierzu), 2 kieszenie piersiowe z patką zapinane na napy lub rzepy; 2 kieszenie dolne naszywane; jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na rzep; rękawy ściągane gumą; na dole kurtki ściągacze z gumy, długość ¾ (do połowy ud – min. 80 cm), pod pachami wywietrzniki,**Podpinka** – odpinana, pikowana, z poliestru o gramaturze min. 220 g/m2, podszewka poliestrowa,**Spodnie** – typu ogrodniczki, rozporek na guziki, rozpinane z boku z 2-stopniową regulacją obwodu pasa, z tyłu guma dopasowująca, na karczku kieszeń kryta plisą zapinaną na napy lub rzepy, 2 kieszenie boczne, jedna kieszeń tylna, nogawki z regulacją za pomocą rzepów, regulowane szelki zapinane na plastikowe klamerki, wzmocnienie na kolanach i w kroku dodatkowym materiałem, ocieplone ociepliną o gramaturze min. 180 g/m2 | 19 kpl. |  |  |
| **12** | **KOMPLET PRZECIWDESZCZOWY**- komplet: spodnie do pasa, które można zakładać na inne spodnie + kurtka z kapturem,- wykonany z dzianiny poliestrowej (100 %) powleczonej polichlorkiem winylu, min. 150 g/m2- kurtka na zamek, długość ¾ (do połowy ud), kaptur stały ściągany sznurkiem zakończonym stoperami, spodnie na gumę lub ściągane sznurkiem, regulacja rękawów i nogawek,- spełniający normę PN-EN-343,- kolor: zielony i niebieski |  10 kpl. |  |  |
| **13** | **KURTKA OCIEPLANA DAMSKA**- wyjściowa, kurtka jesienno-zimowa: model TREEFROG z firmy REIS:- białe logo z przodu (na klatce piersiowej) o wys. ok. 3 cm, | 3 szt. |  |  |
| **14** | **KURTKA OCIEPLANA MĘSKA**- wyjściowa, kurtka jesienno-zimowa: PROMOSTARS model Stonehenge nr 51600, - białe logo z przodu (na klatce piersiowej) o wys. ok. 3 cm,- kolor czarny/granatowy/szary | 3 szt. |  |  |
| **15** | **KAMIZELKA OCIEPLANA**- model damski, materiał oddychający, poliester+bawełna, lub poliester lub poliamid, szwy ubrania szczelne, kolor granatowy lub ciemnozielony,- pikowana, zasuwana na suwak; ze stójką lub kołnierzem, dwie kieszenie dolne; jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na rzep; | 1 szt. |  |  |
| **16** | **BLUZA POLAR**- model damski, materiał 100 % poliester o gram. min. 270 g/m2, zasuwana na zamek, z kapturem, na dole dwie kieszenie, kolor granatowy, długość do ud | 1 szt. |  |  |
| **17** | **FARTUCH LABORATORYJNY**Materiał – 50% poliester, 50% bawełna.Cięcia francuskie, niebieskie lamówki, 2 duże kieszenie, 1 mała kieszeń piersiowa, logo firmowe po lewej górnej stronie – „Pegimek Laboratorium” (kolor niebieski), zapinane na zamek, krótki rękaw | 1 szt. |  |  |
| **18** | **FARTUCH DAMSKI**stylonowy, 2 naszyte kieszenie z przodu, zapinany na guziki, kolorowe wzory, długość do kolan, z długim rękawem | 1 szt. |  |  |
| **19** | **CZAPKA DRELICHOWA**sztywny daszek, przód czapki usztywniony, regulowany obwód głowy, wywietrzniki, - materiał: bawełna 60 % + poliester 40 %, gram. min. 250 g/m2 ± 5 g/m2, - kolor zielony i niebieski, z przodu białe logo | 45 szt. |  |  |
| **20** | **CZAPKA Z DASZKIEM**- wyjściowa, sztywny daszek, przód czapki usztywniony, regulowany obwód głowy, wywietrzniki, - materiał: bawełna min. 95 % + elastan lub spandex, gram. min. 250 g/m2 ± 5 g/m2,- kolor czarny  | 1 szt.  |  |  |
| **21** | CZAPKA ZIMOWA USZANKA- uszanka z daszkiem, ocieplana sztucznym futerkiem lub polarem, regulowany obwód głowy, materiał 100 % bawełna, kolor zielony i niebieski | 15 szt. |  |  |
| **22** | CZAPKA ZIMOWA– materiał: 100% akryl (gramatura min. 126 g/m2) lub polar (gramatura min. 280 g/m2), **z ociepleniem Thinsulate**, wywijana, kolory: czarny, granatowy, szary | 20 szt. |  |  |
| **23** | **RĘKAWICE ROBOCZE**typu wampirki, bawełniano-poliestrowe, powlekane lateksem od strony chwytnej, zakończone ściągaczem. | 920 par |  |  |
| **24** | **RĘKAWICE ROBOCZE**typu convent szare/recodrag, wykonane z dzianiny - bawełna, powlekane od strony chwytnej chropowatym lateksem, w nadgarstku ściągacz, odporne na powstawanie pęknięć i rozdarcie.  | 1000 par |  |  |
| **25** | **RĘKAWICE ROBOCZE Z NYLONU**tkanina bezszwowa, dłoń i palce powlekane pianką nitrylową, odporne na otarcia | 600 par |  |  |
| **26** | **RĘKAWICE DRELICHOWE OCIEPLANE**tkanina drelichowa, wzmacniane skórą bydlęcą (część chwytna z jednego kawałka skóry, kciuk i palec wskazujący ze skóry), ocieplane kożuszkiem lub polarem | 100 par |  |  |
| **27** | 1. **RĘKAWICE OCHRONNE OCIEPLANE**
2. model: NORTEX PS, linia Dragon
 | 50 par |  |  |
| **28** | RĘKAWICE ROBOCZE NITRYLOWEz elastycznej tkaniny bawełnianej, pokryte w całości niebieskim nitrylem, długość 27 cm, z mankietem | 240 par |  |  |
| **29** | RĘKAWICE KWASOODPORNE/podchloryn sodu/, długość do łokcia (min. 40 cm) | 5 par |  |  |
| **30** | RĘKAWICE CIEPŁOCHRONEBezszwowe, wykonane z włókna akrylowego, powleczone warstwą lateksu w części chwytnej dłoni, elastyczny ściągacz w nadgarstku, odporność na zimno zgodna z normą EN511, odporność mechaniczna zgodna z normą EN 388:1331. | 4 pary |  |  |
| **31** | **RĘCZNIK FROTTE**100 % bawełna miękka i gruba, dwustronny frotte, gramatura min. 450 g/m2, wymiary 70x140 cm, kolory dowolne (oprócz białego) | 176 szt. |  |  |
| **32** | **TRZEWIKI ROBOCZE całoroczne**Model nr 055 z firmy PPO Strzelce Opolskie  | 12 par |  |  |
| **33** | **TRZEWIKI ROBOCZE całoroczne**Model Cofra Techno Reno S3 | 2 pary |  |  |
| **34** | **TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPLANE**Model nr 031 z firmy PPO Strzelce Opolskie | 30 par |  |  |
| **35** | **PÓŁBUTY ROBOCZE MĘSKIE**Model nr 381 z firmy PPO Strzelce Opolskie | 24 pary |  |  |
| **36** | **PÓŁBUTY ROBOCZE DAMSKIE**Model 214 S1 z firmy URGENT | 10 par |  |  |
| **37** | **BUTY GUMOWO-FILCOWE**model GARDEN z firmy Fagum-Stomil – z pianki EVA, buty sięgające pod kolano, z wkładką wymienną, podeszwa urzeźbiona, gwarantująca lepszą przyczepność,  | 22 pary |  |  |
| **38** | **BUTY GUMOWE MĘSKIE**model BF PCV 13157 z firmy Fagum-Stomil - buty sięgające pod kolano, z wkładką wymienną, podeszwa urzeźbiona, gwarantująca lepszą przyczepność | 16 par |  |  |
| **39** | **BUTY GUMOWE DAMSKIE**model YOUNG z firmy Demar - antypoślizgowa podeszwa, wysokość cholewki ok. 25 cm, kolor niebieski/granatowy | 1 para |  |  |
| **40** | **BUTY GUMOWE DAMSKIE z ocieplaczem**model LUNA z firmy Demar – wykonane z pianki (tworzywo EVA), właściwości termoizolacyjne do –300C, antypoślizgowa podeszwa, wyjmowana wkładka ocieplająca, wysokość cholewki ok. 25 cm, kolor zielony i niebieski/granatowy | 11 par |  |  |
| **41** | **OCIEPLACZ DO BUTÓW GUMOWYCH DAMSKICH** z pozycji powyżej | 11 par |  |  |
| **42** | **OCIEPLACZ FILCOWY DO BUTÓW GUMOWYCH MĘSKICH**do gumowców męskich, wykonane z tkaniny filcowej, o długości cholewki buta | 32 pary |  |  |
| **43** | **BUTY SPORTOWE** model nr 051-982 z firmy Protektor S.A., rozmiary damskie i męskie | 3 pary |  |  |
| **44** | **BUTY PROFILAKTYCZNE**damskie, skórzane, sznurowane, usztywniające kostkę, wyściółka skórzana, podeszwa PU, antypoślizgowa, odkryte palce i pięta, z językiem, | 3 pary |  |  |
| **45** | **BUTY GUMOWE WODERY**buty do bioder,materiał: dzianina poliestrowa pokryta PCV, grube cholewy, mocna podeszwa | 20 par |  |  |
| **46** | **KOMBINEZON GUMOWY**spodniobuty stanowiące jedną całość, materiał: dzianina poliestrowa pokryta PCV, regulowane szelki, kieszeń wewnętrzna, grube cholewy, mocna podeszwa | 18 szt. |  |  |
| **47** | **PÓŁBUTY MĘSKIE**model nr 071-715 z firmy Protektor S.A., kolor czarny |  1 para |  |  |
| **48** | **BUTY LABORATORYJNE****damskie,** obuwie pełne (półbuty z paskiem, typ „baleriny”), cholewka – skóra, wkładka – skóra, obuwie profilowane anatomicznie, wyściółka z mikrofibry - antybakteryjna i przeciwpotna, certyfikat CE. Kolor biały. Spód - przeciw poślizgowy, antystatyczny, antybakteryjny. | 1 para |  |  |
| **49** | **BUTY LABORATORYJNE****męskie,** klapki z zakrytymi palcami, cholewka – skóra, wkładka – skóra, obuwie profilowane anatomicznie, wyściółka z mikrofibry - przeciwpotna, certyfikat CE. Kolor biały. Spód - przeciw poślizgowy, antystatyczny. | 1 para |  |  |
| **50** | **OKULARY OCHRONNE Clarello**zgodne z EN 166 1-FT wykonane z lekkiego tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odporne na zarysowania, widoczność we wszystkich kierunkach, ochrona przed UV. | 2 pary |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |

............................................................................

 data i podpis Wykonawcy