*Załącznik nr 5*

Oświadczam, że oferowany nośnik narzędzi komunalnych ........……………………………………….

 *(podać markę/typ/model)*

rok produkcji: ……………… spełnia niżej podane parametry:

**Tabela 1. Nośnik narzędzi komunalnych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Spełnianie parametru** |
| 1 | Silnik: diesel, z turbodoładowaniem,  | tak/nie\* |
| 2 | Moc silnika minimum 40 KM | ……………………… KM |
| 3 | Masa pojazdu powyżej 1000 kg | ……………………… kg |
| 4 | Obciążenia na osi przedniej i tylnej: każda minimum 1000 kg | obciążenie na każdej osi:……………………. kg |
| 5 | Zbiornik paliwa o poj. minimum 40 litrów | poj. zbiornika ……………. litrów |
| 6 | Napęd 4x4 realizowany w sposób stały, pozwalający na pracę na powierzchniach wrażliwych np. murawa boiska | tak/nie\* |
| 7 | Układ kierowniczy przegubowy | tak/nie\* |
| 8 | Hydraulika: wydatek hydrauliczny min. 50 litrów | tak/nie\* |
| 9 | Wyłącznik masy | tak/nie\* |
| 10 | Kabina spełniająca poniższe wymagania: |
| klimatyzacja  | tak/nie\* |
| fotel zawieszany pneumatycznie z pasem bezpieczeństwa, z oparciem | tak/nie\* |
| lusterka zewnętrzne podgrzewane | tak/nie\* |
| wielofunkcyjny wyświetlacz pokazujący m.in. ilość przepracowanych mth, poziom paliwa i inne | tak/nie\* |
| kamera tylna z kolorowym wyświetlaczem zamontowanym w kabinie | tak/nie\* |
| okna boczne otwierane | tak/nie\* |
| oświetlenie kabiny | tak/nie\* |
| gniazdo 12V w kabinie | tak/nie\* |
| joystick wielofunkcyjny do sterowania osprzętem zewnętrznym | tak/nie\* |
| lampa ostrzegawcza zamontowana na dachu kabiny | tak/nie\* |
| 11 | Trójkąt ostrzegawczy, wyposażona apteczka, gaśnica | tak/nie\* |

*\* niepotrzebne skreślić*

*\*\* w polach nie oznaczonych (\*) należy podać wartość parametru w oferowanym urządzeniu*

**Tabela 2. Osprzęt**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Spełnianie parametru** |
| 1 | **Zbiornik:** |
| ze stali nierdzewnej z funkcjami: do zamiatania, do koszenia i zbierania trawy  | tak/nie\* |
| dodatkowa funkcja do transportu wody | tak/nie\* |
| objętość zbiornika brutto ok. 1000 litrów (+/- 5 %), netto ok. 700 litrów (+/- 5 %) | obj. zbiornika brutto: ………. litrówobj. zbiornika netto: ………. litrów |
| zbiornik wody świeżej do zamiatania minimum ok. 150 litrów | obj. zbiornika wody: ………. litrów |
| system recyrkulacji wody | tak/nie\* |
| regulacja wody z kabiny | tak/nie\* |
| rura ssąca do ręcznego sprzątania | tak/nie\* |
| myjka ciśnieniowa | tak/nie\* |
| 2 | **Szczotki zamiatające:** |
| ilość szczotek minimum 2 szt. | ………………. szt. |
| możliwość regulacji każdej szczotki oddzielnie za pomocą joysticka, | tak/nie\* |
| płynna regulacja obrotów szczotki | tak/nie\* |
| spryskiwanie wodą na szczotkach i przy dyszy | tak/nie\* |
| szerokość zamiatania minimum w zakresie od 1300 mm do 2000 mm | Szerokość zamiatania:od ……………………. mmdo …………………… mm |
| szerokość dyszy ssawnej minimum 500 mm | …………………….. mm |
| średnica rury ssącej minimum 150 mm | …………………….. mm |
| kamera na zestawie zamiatającym | tak/nie\* |
| 3 | **Pług:** |
| dwulemieszowy w układzie V | tak/nie\* |
| 4 tryby pracy | tak/nie\* |
| światła obrysowe | tak/nie\* |
| sterownik do sterowania pługiem | tak/nie\* |
| 4 | **Posypywarka:** |
| zbiornik o poj. minimum 300 litrów przykryty plandeką ochronną | tak/nie\*poj. zbiornika …………… litrów |
| szerokość robocza od 1 do 4 m | tak/nie\* |
| talerz rozsypujący | tak/nie\* |
| sterowanie z kabiny | tak/nie\* |
| napędzana hydrauliką | tak/nie\* |
| wewnątrz zbiornika ślimak do rozdrabniania materiału | tak/nie\* |
| 5 | **Kosiarka bijakowa:** |
| szerokość minimum 1200 mm | tak/nie\* |
| kanał wylotowy do zbierania skoszonej trawy i liści | tak/nie\* |

*\* niepotrzebne skreślić*

*\*\* w polach nie oznaczonych (\*) należy podać wartość parametru w oferowanym urządzeniu*

Pozostałe parametry i elementy nośnika oraz osprzętu zgodnie z wyposażeniem standardowym oferowanego modelu u danego producenta. Oferowany osprzęt musi być kompatybilny z oferowanym nośnikiem.

.................................*(miejscowość), dnia ..............................r. .......................................................*

 *(podpis Wykonawcy)*